附件1
襄阳市农业科学院设备及系统采购清单
	序号
	设备
	技术参数
	数量
	综合单价（元）
	合计（元）

	1
	作物群体内部气象监测设备
	1、空气温度：量程-40～70℃，分辨率0.1℃，精度±0.3℃
2、空气湿度：量程0～100%RH，分辨率0.1%RH，精度±3%RH
3、光合有效：光谱范围：400～700nm，量程：0～2500μmol/m²・s，分辨率：1μmol/m²・s，精度：±3%
4、叶面温度：量程：0～100℃，分辨率0.1℃，精度±0.3℃，非接触式测量原理
5、设备分6层，可分层测量，可调整高度
6、采集间隔1分～99小时，本地存储100万条和4G传输，支持断点续传
7、OLED屏显示，可以自由设置，电源指示显示，蜂鸣器状态确认，故障检测和告警
8、含USB口，WLAN口，支持GPS
9、不锈钢立杆高度1.5米，含小型防护箱，支持户外
10、传感器防水等级IP67
11、可远程设置和远程OTA
	1
	
	

	2
	土壤墒情监测设备
	1、规格：管式土壤墒情测试仪
2、监测参数：土壤温度、土壤湿度、土壤电导率 、土壤氮、磷、钾、土壤PH
3、监测层：3层，20CM、40CM、60CM. 
4、测量方法：采用 FDR 频域反射法，能够准确测量。 
5、土壤温度：测量范围：-50℃～70℃ 、精确度：±0.5℃、分辨率：≤0.1℃。
6、土壤湿度：测量范围：0-饱和、精确度：±3%(m3 /m3)（室内），±5%（室外）、分辨率：≤0.1%。 
7、设备工作温差:-40℃～ 70℃。 
8、非接触式测量水分和电导率 ，可外接传感器。可选定位，震动监测，倾角和加速度（选配）
9、防护等级： a. 埋入土壤部分 IP68；b. 裸露部分 IP67。 
10、内置 4G 模块：实时上传数据至云平台。 
11、安装简便：采用管式多层设计，一次安装长期使用，对土壤结构和监测环境的破坏极小。 
12、太阳能供电系统： (1) 10W单晶硅太阳能板，1 块。 (2) 5000mAh 锂电池，1 块，放电深度≥90%，持续65个阴雨天、自带过充保护功能。
13、支持远程OTA、支持在线校准。
	4
	
	

	3
	棉花苗情AI监测设备
	1、用于田间苗情、虫害监测的插地式智能设备，可全天候全方位不间断高清监测苗情及虫害，并通过4G实时发送数据至指定终端;
2、苗情、病虫害智能采集摄像头，摄像头高度可调范围0-300cm；
3、光学变焦摄像头(>25倍变焦，>800w像素);
4、具有GPS定位功能，可随时查看设备所在点;
5、太阳能+蓄电池供电，阴雨天可保证设备连续采集>5000张照片数据;
6、设备特级防尘防水，可适应各种复杂环境;
7、具备稻飞虱、纹枯病的定量定级识别模型，也可定制开发定量定级模型;
8、配备手机端及PC端软件，可自动生成病虫害发生曲线；
9、手机端及PC端均可对采集时间、次数、点位进行设置和实时查看。也可通过采集时间、采集对象、设备号进行数据筛选、搜索和查看。
	2
	
	

	4
	作物虫害诱杀及监测设备
	1、自动拍照与数据远程上传功能：≥1200W像素摄像机，配套高清镜头套件，网络控制屏幕
2、设计接虫结构；每次拍照完毕，设备自动翻板一次，将虫体输送到接虫盒
3、光源：T8管20W  
4、诱集光源：根据不作物的靶标害虫使用不同波长的诱虫灯
5、诱控范围：80-100亩，设计寿命：5年   
6、撞击面积：≥0.8㎡，撞击屏：互成90°角   
7、排水模式：能有效将雨、虫分离
8、处理装置：经外加热虫体处理致死亡率不小于98%，虫体完整率不小于95%远红处加热虫体处理仓温度控制
9、设置上下两层红外加热仓，两个活动门交替开启，保证每个虫体至少经历一次远红外加热处理周期。撒虫盘下方固定有震动电机，虫体均匀掉落在运转中的接虫板上将虫体运输到摄像头下方      
10、时控模式：设定开、关的时间自动按预先设定的时间开始工作，把设备在夜间自动打开，白天关闭
11、拍照软件可以远程调节：亮度、色度、对比度、饱和度    
12、图片采集时间可以在1分钟—2小时之间自由设置
13、设备采用智能PLC控制，软件可以识别每个电器部件的运行状态，电压、电流灯功能   
14、系统配套微信小程序，可控制拍照，可以远程查看图片，可以读取温度、湿度（选配）等数据
15、设备具有国家级权威机构检测报告
16、设备配置：主机一台，7寸智能控制器1套、≥1200万摄像头一套、数据发送器1套、安装五金件1组。6台水淹式灭虫灯。
17、智能虫情测报灯可以升级运用运用AI识别技术，达到自动识别虫害并计数，识别准确率达到70%以上
18、系统配置WEBGIS电子地图显示系统，可以在电子地图上展示各个监控点的布局，并可以直接通过点击监控点进入各个基层点的后台，查看视频、生态环境数据和图像
	1套
	
	

	5
	图像信息处理系统及存储专用设备
	图像信息处理专用系统（高性能专业电脑）
	可用于多光谱无人机影像拼接、辐射定标、波段融合、植被指数计算、三维建模及农业大数据分析，配置要求：CPU采用英特尔处理器，显卡显存不低于12GB，内存不低于32GB DDR5，固态硬盘不低于2TB，机械硬盘不低于2TB，配备电源、散热、机箱、鼠标、键盘等配件
	1套
	
	

	
	
	存储设备
	1TB 高速存储卡1张，型号为闪迪或金士顿，适用于多光谱无人机，可用于机载多光谱影像数据的实时高速写入与暂存；1TB移动硬盘，USB 3.2接口，读写速度大于800M/S
	1套
	
	

	6
	田间物联控制平台
	Web端：1、支持基地前端物联网设备关联至平台，进行实时监测。
2、支持运用数据模型与分析算法对历史数据进行专项分析，为用户对病虫害防治、异常环境调控及农事操作优化提供数据依据。
3、支持以Web端对前端物联网设备进行远程操控及维护。
4、支持Web端远程监控调度、环境调控等操作。
5、系统要求兼容接入前期已经建设开发的水肥无线阀控设备和移动式水肥一体机。
微信小程序端：1、支持基地实景地图应用查看。
2、支持远程操控前端水肥一体化设备。
3、支持各类物联监控设备的监测数据查询、设备配置管理及数据分析应用。
4、支持视频的实时查看、支持球机的云台控制。
5、支持基地气象监测设备远程控制管理。
6、支持移动端针对田间管理数据，作物基地生产管理环节进行快速录入，通过移动端对相关工作流程数据进行录入及查询。

	1
	
	

	7
	低温存储柜
	冰箱容积＞200L，温度分区，可实现温度控制
	1
	
	

	合计（元）（报价包含：设备、运输、安装调试、验收、售后质保、增值税及法律法规要求缴纳的一切税费）
	




供应商（加盖印章）：             
联系人：                   
联系电话：                 
                                     年   月    日      











附件2
	评标项目
	评标分项
	分值
	子项目及分值

	价格部分
（50分）
	报价
	50
	满足设备及系统要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格权值×100
价格权值= 50%

	商务部分
（10分）
	类似业绩
	6
	近三年（以合同签订日期为准，自响应文件递交截止时间前36个月，下同）承接过类似业绩，每提供一个有效业绩证明材料得2分，最多得6分。（须提供合同或通知书复印件并加盖公章）

	
	技术证明文件
	4
	供应商提供本次采购产品的国家植保机械质量检验检测中心（或其他检测单位）等机构出具的产品质量检验报告，每提供一份得2分，最高得4分。

	技术部分
（40分）
	实施方案

	20
	供应商根据本项目实际需要，制定项目实施方案,包括并不限于以下六个方面：①项目安排及职责分工；②配送方案；③交货时间和保障措施方案；④安装调试方案；⑤采购人应急和特殊情况需求响应方案；⑥自行组织现场情况踏勘。
方案内容完备、合理、针对性强的，得 13-15 分；
方案内容基本完备、基本合理、针对性一般的，得 8-11分；
方案内容欠缺、不合理、未针对本项目特点的，得3-5分；
完全不可行不得分。

	
	售后保障措施及服务

	10
	根据供应商提供的售后服务方案进行评审，包括并不限于以下五个方面:①售后服务体系及售后服务人员配置②服务响应时间③产品质量保证范围、期限及技术服务期限④应急服务措施➄给定的备品备件及易损件等内容。
方案内容完备、合理、针对性强的，得 4-5 分；方案内容基本完备、基本合理、针对性一般的，得 2-3 分；方案内容欠缺、未完全针对本项目特点的，得 0-1 分。

	
	质量保障措施

	10
	供应商根据本项目实际情况，制定质量保障措施方案，包括并不限于以下四个方面：①全过程质量保障计划；②质量标准及控制措施；③可靠性验证方案；④缺陷惩罚承诺。
措施内容完备且针对性强的，得 8-10 分；
措施内容较为完备、针对性一般的每项得 4-6 分；措施内容不完备、无针对性的不得分。

	合计
	100
	



